Beschrijving	Een antivries gebaseerd op mono ethyleenglycol, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:
-   een uitstekende bescherming van alle metalen, die in de motor en in het koelsysteem voorkomen 
-   neutraal ten opzichte van afdichtingen, pakkingen en slangen 
-   een zeer goede weerstand tegen schuimvorming 

Toepassing	Gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze antivries dient voor het gebruik nog verdund te worden met leidingwater in de aanbevolen verhouding of zoals hieronder aangegeven. 

Prestatieniveau	BS 6580/92

Typische 
standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,130
pH - 33% in water	8,0
Reservealkaliteit, ml	21,0
Watergehalte, %	<5,5
Kristallisatiepunt: 25 vol%, °C	-14
Kristallisatiepunt: 30 vol%, °C	-18
Kristallisatiepunt: 35 vol%, °C	-22
Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C	-26
Kristallisatiepunt: 45 vol%, °C	-31
Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C	-38